**SR TECHNOLOGY DIGIT BABY**

Активный комплект с четырехканальным микшером


Преимущества:

Оборудование есть в наличии в нашем шоу-руме.

Вы можете заказать бесплатную услугу – демонстрация оборудования на вашей площадке.

Самый младший брат в серии активных комплектов DIGIT – это BABY. Состоит из активного 200 Вт RMS сабвуфера, 1х8” динамика, с в строенным четырёхканальным микшером с процессором эффектов, с очень теплым и насыщенным басом и 100 Вт RMS сателлитом, 2х4” динамиками с удивительно чистым и кристальным звуком. Специально разработан для малых и средних помещений, например, как пиано-бар, солистов-инструменталистов, джаз-бендов, а также подходит для усиления перкуссии и духовых инструментов.

Для удвоения мощности и конфигурации стерео дополняется BABY extension - зеркальным отражением первого, но без встроенного микшера и имеет такие же характеристики.



**SR TECHNOLOGY DIGIT BABY EXTENSION**

Небольшой активный звуковой комплект


Преимущества:

Оборудование есть в наличии в нашем шоу-руме.

Вы можете заказать бесплатную услугу – демонстрация оборудования на вашей площадке.

BABY EXTENSION является расширением DYGIT ВАВY для удвоения мощности и конфигурации стерео.

Состоит из активного 200 Вт RMS сабвуфера, 1х8” динамика, с очень теплым и насыщенным басом и 100 Вт RMS сателлитом, 2х4” динамиками с удивительно чистым и кристальным звуком. Специально разработан для малых и средних помещений, например, как пиано-бар, солистов-инструменталистов, джаз-бендов, а также подходит для усиления перкуссии и духовых инструментов.



**SR TECHNOLOGY DIGIT ONE 1000**

Активный комплект мощностью 1100 Вт

Преимущества:

Оборудование есть в наличии в нашем шоу-руме.

Вы можете заказать бесплатную услугу – демонстрация оборудования на вашей площадке.

Мобильный активный звукоусилительный комплект мощностью 1100 Вт. Не смотря на свою лёгкость и компактность обладает высокой производительностью и выдаёт впечатляющий звук. Комплект может использоваться для мобильных конференций, небольших музыкальных коллективов, домашнего караоке, в кафе и барах.

В комплект входят:

1 x DIGIT ONE ACTIVE SUB

2 x DIGIT ONE SAT

Корпус: клееная фанера.

Вес комплекта: 23,5 кг.

Изготовлено в Италии.

Активный звукоусилительный комплект.

Мощность комплекта: 1100 Вт.

В комплект входят:

1 x DIGIT ONE ACTIVE SUB.

Активная акустическая система (сабвуфер). Динамик 1 х 10". Мощность 500Вт RMS. Чувствительность 96 dB. Максимальное звуковое давление 123 dB, частотный диапазон 40Hz - 140Hz. Комутация XLR L/R BALANCED INPUT XLR L/R BALANCED OUTPUT SPEAKON L/R SAT PW OUT SPEAKON SUB PW OUT. Управление VOLUME, GND/LIFT SWITCH, MONO SWITCH, PASSIVE SUB SWITCH. Материал: клееная фанера. Размеры: 31,6x47,6x48cm Вес 15,5 кг.

2 x DIGIT ONE SAT

2-х полосная пассивная акустическая система. 4 х 4” неодимовый динамик, 1” неодимовый компрессионный драйвер Чуствительность 96dB. Максимальное звуковое давление 120 dB. Частотный диапазон 140Hz - 20k Hz. Мощность 300W RMS (4Ω). Комутация SPEAKON PW IN . Размеры: 13,3x57,4x15,5cm). Вес 4 кг.

Корпус: клееная фанера.

Вес комплекта: 23,5 кг.

Изготовлено в Италии.

**SR TECHNOLOGY DIGIT ONE 1500**

Активный звукоусилительный комплект мощностью 1600Вт

Преимущества:

Оборудование есть в наличии в нашем шоу-руме.

Вы можете заказать бесплатную услугу – демонстрация оборудования на вашей площадке.

Мобильный активный звукоусилительный комплект мощностью 1600 Вт. Не смотря на свою лёгкость и компактность обладает высокой производительностью и выдаёт впечатляющий звук. Комплект может использоваться для мобильных конференций, небольших музыкальных коллективов, домашнего караоке, в кафе и барах.

В комплект входят:

1 x DIGIT ONE ACTIVE SUB

1 x DIGIT ONE SUB PLUS

2 x DIGIT ONE SAT

Корпус: клееная фанера.

Вес комплекта: 36 кг.

Изготовлено в Италии.

Активный звукоусилительный комплект.

Мощность комплекта: 1600 Вт.

В комплект входят:

1 x DIGIT ONE ACTIVE SUB.

Активная акустическая система (сабвуфер). Динамик 1 х 10". Мощность 500Вт RMS. Чувствительность 96 dB. Максимальное звуковое давление 123 dB, частотный диапазон 40Hz - 140Hz. Комутация XLR L/R BALANCED INPUT XLR L/R BALANCED OUTPUT SPEAKON L/R SAT PW OUT SPEAKON SUB PW OUT. Управление VOLUME, GND/LIFT SWITCH, MONO SWITCH, PASSIVE SUB SWITCH. Материал: клееная фанера. Размеры: 31,6x47,6x48cm . Вес 15,5 кг.

1 x DIGIT ONE SUB PLUS

Пассивная акустическая система (сабвуфер) 1 х 10”. Материал: клееная фанера. Мощность (8 Ом) 500Вт RMS. Чувствительность 96 dB. Максимальное звуковое давление 120 dB, частотный диапазон 40Hz - 140Hz Комутация SPEAKON PW IN. Размеры: 31,6x47,6x48cm. Вес 12,5 кг.

2 x DIGIT ONE SAT

2-х полосная пассивная акустическая система. 4 х 4” неодимовый динамик, 1” неодимовый компрессионный драйвер Чуствительность 96dB. Максимальное звуковое давление 120 dB. Частотный диапазон 140Hz - 20k Hz. Мощность 300W RMS (4Ω). Комутация SPEAKON PW IN . Размеры: 13,3x57,4x15,5cm). Вес 4 кг.

Корпус: клееная фанера.

Вес комплекта: 36 кг.

Изготовлено в Италии.

**SR TECHNOLOGY DIGIT ONE 2000**

Активный мобильный комплект 2200 Вт

Преимущества:

Оборудование есть в наличии в нашем шоу-руме.

Вы можете заказать бесплатную услугу – демонстрация оборудования на вашей площадке.

Мобильный активный звукоусилительный комплект мощностью 2200 Вт. Не смотря на свою лёгкость и компактность обладает высокой производительностью и выдаёт впечатляющий звук. Комплект может использоваться для мобильных конференций, небольших музыкальных коллективов, домашнего караоке, в кафе, барах и ресторанах.

В комплект входят:

2 x DIGIT ONE ACTIVE SUB.

4 x DIGIT ONE SAT

Корпус: клееная фанера.

Вес комплекта: 47 кг.

Активный звукоусилительный комплект.

Мощность комплекта 2200 Вт.

В комплект входят:

2 x DIGIT ONE ACTIVE SUB.

Активная акустическая система (сабвуфер). Динамик 1 х 10". Мощность 500Вт RMS. Чувствительность 96 dB. Максимальное звуковое давление 123 dB, частотный диапазон 40Hz - 140Hz. Комутация XLR L/R BALANCED INPUT XLR L/R BALANCED OUTPUT SPEAKON L/R SAT PW OUT SPEAKON SUB PW OUT. Управление VOLUME, GND/LIFT SWITCH, MONO SWITCH, PASSIVE SUB SWITCH. Материал: клееная фанера. Размеры: 31,6x47,6x48cm Вес 15,5 кг.

4 x DIGIT ONE SAT

2-х полосная пассивная акустическая система. 4 х 4” неодимовый динамик, 1” неодимовый компрессионный драйвер Чуствительность 96dB. Максимальное звуковое давление 120 dB. Частотный диапазон 140Hz - 20k Hz. Мощность 300W RMS (4Ω). Комутация SPEAKON PW IN . Размеры: 13,3x57,4x15,5cm). Вес 4 кг.

Корпус: клееная фанера.

Вес комплекта: 47 кг.

Изготовлено в Италии.

**SR TECHNOLOGY DIGIT ONE 3000**

Звукоусилительный комплект 3200Вт

Преимущества:

Оборудование есть в наличии в нашем шоу-руме.

Вы можете заказать бесплатную услугу – демонстрация оборудования на вашей площадке.

Мобильный активный звукоусилительный комплект мощностью 3200 Вт. Не смотря на свою лёгкость и компактность обладает высокой производительностью и выдаёт впечатляющий звук. Комплект может использоваться для мобильных конференций, музыкальных коллективов, домашнего караоке, в кафе, барах и ресторанах.

В комплект входят:

2 x DIGIT ONE ACTIVE SUB

2 x DIGIT ONE SUB PLUS

4 x DIGIT ONE SAT

Корпус: клееная фанера.

Вес комплекта: 72 кг.

Изготовлено в Италии.

Активный звукоусилительный комплект.

Мощность комплекта: 3200 Вт.

В комплект входят:

2 x DIGIT ONE ACTIVE SUB.

Активная акустическая система (сабвуфер). Динамик 1 х 10". Мощность 500Вт RMS. Чувствительность 96 dB. Максимальное звуковое давление 123 dB, частотный диапазон 40Hz - 140Hz. Комутация XLR L/R BALANCED INPUT XLR L/R BALANCED OUTPUT SPEAKON L/R SAT PW OUT SPEAKON SUB PW OUT. Управление VOLUME, GND/LIFT SWITCH, MONO SWITCH, PASSIVE SUB SWITCH. Материал: клееная фанера. Размеры: 31,6x47,6x48cm Вес 15,5 кг.

2 x DIGIT ONE SUB PLUS

Пассивная акустическая система (сабвуфер) 1 х 10”. Материал: клееная фанера. Мощность (8 Ом) 500Вт RMS. Чувствительность 96 dB. Максимальное звуковое давление 120 dB, частотный диапазон 40Hz - 140Hz Комутация SPEAKON PW IN. Размеры: 31,6x47,6x48cm. Вес 12,5 кг.

4 x DIGIT ONE SAT

2-х полосная пассивная акустическая система. 4 х 4” неодимовый динамик, 1” неодимовый компрессионный драйвер Чуствительность 96dB. Максимальное звуковое давление 120 dB. Частотный диапазон 140Hz - 20k Hz. Мощность 300W RMS (4Ω). Комутация SPEAKON PW IN . Размеры: 13,3x57,4x15,5cm). Вес 4 кг.

Корпус: клееная фанера.

Вес комплекта: 72 кг.

Изготовлено в Италии.

**SR TECHNOLOGY DIGIT TWO 3000**

Мощный мобильный активный звукоусилительный комплект 3000 Вт

Преимущества:

Оборудование есть в наличии в нашем шоу-руме.

Вы можете заказать бесплатную услугу – демонстрация оборудования на вашей площадке.

Мощный мобильный активный звукоусилительный комплект мощностью 3000 Вт. Не смотря на свою лёгкость и компактность обладает высокой производительностью и выдаёт впечатляющий звук. Комплект может использоваться для конференций, на музыкальных и танцевальных площадках, в домашних системах караоке, в кафе, барах и ресторанах.

Мощность комплекта: 3000 Вт.

В комплект входят:

2 x DIGIT TWO

SUB, 2 x DIGIT ONE SAT

Материал: клееная фанера.

Вес комплекта: 64,8 кг.

Изготовлено в Италии.

Активный звукоусилительный комплект.

Мощность комплекта: 3000 Вт.

В комплект входят:

2 x DIGIT TWO SUB.

Активная акустическая система(сабвуфер). Динамик 2 х 10". Мощность 1000W RMS . Чувствительность 98 dB. Максимальное звуковое давление 124 dB, частотный диапазон 40Hz - 140kHz . Комутация XLR L/R BALANCED INPUT XLR L/R BALANCED OUTPUT SPEAKON L/R SAT PW OUT SPEAKON SUB PW OUT. Управление VOLUME, GND/LIFT SWITCH. Размеры: 30,6x57,9x61,3cm . Вес 20 кг.

2 x DIGIT ONE SAT

2-х полосная пассивная акустическая система. 4x5” неодимовый динамик, 1,4" неодимовый компрессионный драйвер. Чувствительность 97dB. Максимальное звуковое давление 123 dB. Частотный диапазон 140Hz - 20k Hz. Мощность 500W RMS / 4Ω. Комутация SPEAKON PW IN. Размеры : 16,5x68,5x18,5cm. Вес 6,2кг.

Материал: клееная фанера.

Вес комплекта: 64,8 кг.

Изготовлено в Италии.

**SR TECHNOLOGY DIGIT TWO 6000**

Мощный мобильный активный звукоусилительный комплект мощностью 6000 Вт

Преимущества:

Оборудование есть в наличии в нашем шоу-руме.

Вы можете заказать бесплатную услугу – демонстрация оборудования на вашей площадке.

Мощный мобильный активный звукоусилительный комплект мощностью 6000 Вт. Не смотря на свою лёгкость и компактность обладает высокой производительностью и выдаёт впечатляющий звук. Комплект может использоваться для конференций, в танцевальных ночных клубах, дискотеках, в театрах, в домашних системах караоке, в кафе, барах и ресторанах.

Мощность комплекта: 6000 Вт.

В комплект входят:

4 x DIGIT TWO SUB.

4 x DIGIT ONE SAT

Материал: клееная фанера.

Вес комплекта: 104,8 кг.

Изготовлено в Италии.

Активный звукоусилительный комплект.

Мощность комплекта: 6000 Вт.

В комплект входят:

4 x DIGIT TWO SUB.

Активная акустическая система(сабвуфер). Динамик 2 х 10". Мощность 1000W RMS . Чувствительность 98 dB. Максимальное звуковое давление 124 dB, частотный диапазон 40Hz - 140kHz . Комутация XLR L/R BALANCED INPUT XLR L/R BALANCED OUTPUT SPEAKON L/R SAT PW OUT SPEAKON SUB PW OUT. Управление VOLUME, GND/LIFT SWITCH. Размеры: 30,6x57,9x61,3cm . Вес 20 кг.

4 x DIGIT ONE SAT

2-х полосная пассивная акустическая система. 4x5” неодимовый динамик, 1,4" неодимовый компрессионный драйвер. Чувствительность 97dB. Максимальное звуковое давление 123 dB. Частотный диапазон 140Hz - 20k Hz. Мощность 500W RMS / 4Ω. Комутация SPEAKON PW IN. Размеры : 16,5x68,5x18,5cm. Вес 6,2кг.

Материал: клееная фанера.

Вес комплекта: 104,8 кг.

Изготовлено в Италии.

**SR TECHNOLOGY DIGIT THREE**

Компактный и мощный звукоусилительный комплект

Преимущества:

Оборудование есть в наличии в нашем шоу-руме.

Вы можете заказать бесплатную услугу – демонстрация оборудования на вашей площадке.

Активный звукоусилительный комплект.

Мощность комплекта 6400 Вт.

SR Technology добавила еще одну акустическую систему престижной серии Digit, которая называется Digit Three.

Используя инновационные аудио-решения, по сравнению с традиционными аудио концепциями, SR Technology изготовили удивительно компактную и мощную систему, обладающую отменным звуком, способную решать любые задачи, начиная от озвучивания средних открытых концертных площадок, до использования в престижных залах и театрах. Используется в качестве вертикального массива, обладает высоким звуковым давлением и гарантирует превосходное покрытие на большие расстояния, сохраняя безупречное качество звука.

Digit Three состоит из 2 пассивных сателлитов и 4 низкочастотных систем (сабвуферов), одна из которых активная, со встроенными усилителями и процессором.

Сателлиты оснащены 4 x 6" неодимовыми динамиками и 2”¾ драйвером.

Сателлит Digit Three 92 см высотой, bi-amplified, весит 14 кг, Мощность 1200 Вт RMS (1.000W RMS динамики и 200 Вт RMS драйвер). Сабвуфер оснащен 2 x 12" динамиками 1.000W RMS каждый.

Общая выходная мощность системы составляет: 6400W RMS.

**Технические характеристики Digit Three по компонентам:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Технические характеристики** | **Сабвуфер активный** | **Сабвуфер пассивный** | **Сателлит пассивный** |
| Частотные  характеристики: | 35-130 Hz | 35Hz-130 Hz | 130Hz-20kHz |
| Чувствительность: | 98 dB | 98 dB | 99 dB |
| Максимальное звуковое давление: | 129 dB | 129 dB | 131 dB |
| Кроссовер: | Electronic - 24db/octave | Electronic - 24db/octave | Active |
| Динамики: | 2x12" | 2x12" | 4x6" |
| Драйвер: |  |  | 2,4" |
| Мощность: | 1.000W RMS: | 1.000W RMS: | 1.200W RMS (1000+200) |
| Сопротивление: |  | 40hm |  |
| Соединения: | XLR in - XLR out                                                                                                     2 x Speakon Out | Speakon PW IN | Speakon PW IN |
| Регуляторы : | Volume - Gnd - Lift |  |  |
| Кабинет фазоинверторного типа | Bass Reflex | Bass Reflex |  |
| Материал | Многослойная фанера | Многослойная фанера | Многослойная фанера |
| Вес: | 28 кг. | 24 кг. | 14 кг. |
| Размеры: | 68x36x72 cm | 68x36x72 cm | 92x20,9x21,5 cm |

**SR TECHNOLOGY POCKET ONE**

Активный звукоусилительный комплект

Преимущества:

Оборудование есть в наличии в нашем шоу-руме.

Вы можете заказать бесплатную услугу – демонстрация оборудования на вашей площадке.

Компания SR TECHNOLOGY предлагает активный звуковой комплект POCKET ONE.

Использование современных технологий позволило добиться максимальных возможностей от комплектующих, применяемых при производстве этого оборудования.

Мощность комплекта составляет: 600W RMS, (350+125+125).

Инженеры компании создали великолепный кроссовер (разделительный частотный фильтр), позволивший получить ровную, линейную характеристику воспроизводимого звука, с глубоким басовым спектром и выраженной стерео базой.

Сабвуфер оснащен тремя аналоговыми усилителями, два из которых предназначены для сателлитов, один для низкочастотного спектра.

В комплект входят:

1 x POCKET ONE ACTIVE SUB.

Активная акустическая система (сабвуфер). Динамик 1 х 10". Мощность 350W RMS. Чувствительность 98 dB. Максимальное звуковое давление 123 dB RMS, частотный диапазон 40hZ-150Hz . Комутация Left/Right XLR In,Left/Right Link, 2 x Speakon OUT. Управление: Volume, Ground Lift Switch. Размеры: 32 x 51 x 49 cm . Вес 18 кг.

2 x POCKET ONE SAT

2-х полосная пассивная акустическая система. 6” неодимовый динамик, 1” неодимовый компрессионный драйвер.Чувствительность: 94db. Максимальное звуковое давление: 118db. Мощность: 125W RMS. Частотный диапазон 150Hz-20kHz. Комутация SPEAKON. Размеры: 21 x 24 x 34 cm. Вес: 6 кг.

Материал: клееная фанера.

Вес комплекта: 30 кг.

Изготовлено в Италии.

Эта компактная система является отличным решением для:

небольшого бара,

акустических составов

сольных артистов,

джазовых коллективов,

озвучивания соревнований в небольших спортивных залах,

удобен в использовании в конференц - залах,

танцевальных залах.

Активный звукоусилительный комплект. Мощность комплекта 600 Вт.

**Технические характеристики POCKET ONE по компонентам:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Технические характеристики** | **Сабвуфер активный** | **Сателлит пассивный** |
| Частотные  характеристики: | 40hZ-150kHz | 130Hz-20kHz |
| Чувствительность: | 98DB | 94db |
| Максимальное звуковое давление: | 123DB | 118db |
| Кроссовер: | Electronico - 24dB/octave | Passiv |
| Динамики: | 10" | 6" |
| Драйвер: |  | 1" |
| Мощность: | 350W RMS | 125W RMS |
| Сопротивление: |  | 8 |
| Соединения: | Left/Right XLR In  Left/Right Link  2 x Speakon OUT | Speakon |
| Регуляторы : | Volume - Gnd - Lift |  |
| Кабинет фазоинверторного типа | Bass Reflex | Two-way bass refle |
| Материал | Многослойная фанера | Многослойная фанера |
| Вес: | Kg 18 | kg. 6 |
| Размеры: | 32 x 51 x 49 cm | 21 x 24 x 34 cm |

**SR TECHNOLOGY POCKET TWO**

Активный звукоусилительный комплект мощностью 900 Вт.

Преимущества:

Оборудование есть в наличии в нашем шоу-руме.

Вы можете заказать бесплатную услугу – демонстрация оборудования на вашей площадке.

Активный звукоусилительный комплект.

Мощность комплекта 900 Вт.

POCKET TWO это старший брат системы POCKET ONE.

Обладает всеми преимуществами младшей системы, ровным линейным звуком, отличной артикуляцией и разборчивостью, глубоким низкочастотным диапазоном.

Встроенные в сабвуфер усилители: два на сателлиты и один для сабвуфера. Отличается большей мощностью 900W RMS(500+200+200).

Сфера применения:

Подходит для небольших “живых” коллективов.

Обладая очень компактными размерами, тем не менее актуален не только в закрытых залах, но и на открытом воздухе, отлично вписывается в формат спортивных праздников и соревнований, удачное решение для конференц – систем.

Идеален для озвучивания любых акустических инструментов.

В комплект входят:

1 x POCKET TWO ACTIVE SUB.

Активная акустическая система (сабвуфер). Динамик 1 х 12". Мощность 500W RMS. Чувствительность 99 dB. Максимальное звуковое давление 126 dB, частотный диапазон 40hZ-150Hz. Комутация Left/Right XLR In,Left/Right Link,2 x Speakon OUT.Управление: Volume, Ground Lift Switch. Размеры: 36 x 49,5 x 49 cm . Вес 24 кг.

2 x POCKET ONE SAT

2-х полосная пассивная акустическая система. 8” неодимовый динамик, 1” неодимовый компрессионный драйвер. Чувствительность: 95db. Максимальное звуковое давление: 121db. Мощность: 200 W RMS. Частотный диапазон 150Hz-20kHz. Комутация SPEAKON .Размеры: 24 x 24 x 38 cm. Вес: 7 кг.

Материал: клееная фанера.

Вес комплекта: 38 кг.

Изготовлено в Италии.

Активный звукоусилительный комплект.

Мощность комплекта 900 Вт.

**Технические характеристики POCKET TWO по компонентам:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Технические характеристики** | **Сабвуфер активный** | **Сателлит пассивный** |
| Частотные  характеристики: | 40hZ-150kHz | 150Hz-20kHz |
| Чувствительность: | 99DB | 95db |
| Максимальное звуковое давление: | 126DB | 121db |
| Кроссовер: | Electronic - 24db/octave | Passiv |
| Динамики: | 12" | 8" |
| Драйвер: |  | 1" |
| Мощность: | 500W RMS | 200W RMS |
| Сопротивление: |  | 8 |
| Соединения: | Left/Right XLR In  Left/Right Link  2 x Speakon OUT | Speakon |
| Регуляторы : | Volume - Gnd - Lift |  |
| Кабинет фазоинверторного типа | Bass Reflex | Two-way bass reflex |
| Материал | Многослойная фанера | Многослойная фанера |
| Вес: | Kg 24 | kg. 7 |
| Размеры: | 36 x 49,5 x 49 cm | 24 x 24 x 38 cm |

**SR TECHNOLOGY ROAD F10A**

2-х полосная акустическая система bi-amp 260W

Преимущества:

Оборудование есть в наличии в нашем шоу-руме.

Вы можете заказать бесплатную услугу – демонстрация оборудования на вашей площадке.

Активная 2-х полосная акустическая система, с мощным и естественным звучанием, предлагает универсальное и эффективное решение для музыкантов и ди-джеев. Так же идеально подходит для установки в общественных местах, клубах, конференц-залах и театрах. Имеет прочную конструкцию с корпусом из прибалтийской фанеры и металлической передней решеткой. Боковые ручки для переноски позволяют легко его транспортировать.

2-х полосная активная акустическая система bi-amp.

1х 10” неодимовый динамик, 1” неодимовый компрессионный драйвер.

Угол раскрытия: 90° x 60°.

Мощность: 210W Вч+50W Нч RMS.

Частотный диапазон: 45Hz-20kHz.

Чувствительность: 97 dB.

Максимальное звуковое давление: 122 dB.

Комутация: XLR (line in) + XLR (direct out) .

Управление: volume, ground lift switch .

Размеры: 315x335x485mm.

Вес 15 кг.

Материал: клееная фанера .

Изготовлено в Италии.

**SR TECHNOLOGY ROAD F12A**

2-х полосная акустическая система bi-amp 380W

Преимущества:

Оборудование есть в наличии в нашем шоу-руме.

Вы можете заказать бесплатную услугу – демонстрация оборудования на вашей площадке.

Активная 2-х полосная акустическая система. Позволяет максимально мощно и очень натурально передавать звук. Является доступным и универсальным решением даже для начинающих музыкантов и ди-джеев. Эффективно применяется в инсталляциях звукового оборудования в ресторанах, клубах, кафе. Имеет прочную конструкцию с корпусом из прибалтийской фанеры и металлической передней решеткой. Имеет удобные боковые ручки для транспортировки.

2-х полосная активная акустическая система bi-amp

1х 12” неодимовый динамик, 1” неодимовый компрессионный драйвер

Угол раскрытия: 90° x 60°

Мощность: 280+100W RMS

Частотный диапазон: 45Hz-20kHz

Чувствительность: 98 dB

Максимальное звуковое давление: 125 dB

Комутация: XLR (line in) + XLR (direct out)

Управление: volume, ground lift switch

Размеры: 390x370x553mm

Вес 21 кг

Материал: клееная фанера

Изготовлено в Италии.

**SR TECHNOLOGY ROAD F15A**

2-х полосная, bi-amp. 550W

Активная 2-х полосная акустическая система. Корпус сделан из прочной прибалтийской фанеры, фронтальная сторона защищена металической решеткой. Боковые ручки для переноски позволяют легко его транспортировать. Идеальное решение для оснащения звуковым оборудованием ресторанов, клубов и кафе.

2-х полосная активная акустическая система bi-amp

1х 15” неодимовый динамик, 1,5” неодимовый компрессионный драйвер

Угол раскрытия: 90° x 60°

Мощность: 450+100W RMS

Частотный диапазон: 45Hz-20kHz

Чувствительность: 99 dB

Максимальное звуковое давление: 127 dB

Комутация: XLR (line in) + XLR (direct out)

Управление: volume, ground lift switch

Размеры: 435x425x630mm

Вес 27 кг

Материал: клееная фанера

Изготовлено в Италии.

**SR TECHNOLOGY ROAD M28A**

Сценический монитор, двухполосный 350W

Преимущества:

Оборудование есть в наличии в нашем шоу-руме.

Вы можете заказать бесплатную услугу – демонстрация оборудования на вашей площадке.

Профессиональный активный 2-х полосный сценический монитор для музыкантов и ди-джеев. Оснащён двумя 8” динамиками и одним 1” драйвером, нагруженным на рупор. Использование цифрового усилителя обеспечивает небольшой вес и размер, удобный для транспортировки. Регулировка тона и уровня громкости дают возможность быстрого и легкого управления звучанием. Монитор так же оснащен стандартным фланцем, для установки его на стойку.

Изготовлено в Италии.

2-х полосный активный сценический монитор.

2х 8” динамика

1” компрессионный драйвер

Угол раскрытия: 60° x 60°

Мощность: 350W RMS

Частотный диапазон: 45Hz-20kHz

Чувствительность: 95 dB

Максимальное звуковое давление: 121 dB

Комутация: XLR (line in) + XLR (mic in) + XLR (line out)

Управление: High/Mid/Low + Mic vol + Master volume

Размеры: 60x27x25cm

Вес 16 кг

Материал: клееная фанера

Изготовлено в Италии

**SR TECHNOLOGY STL 250A**

2-х полосная, bi-amp. 250W

Преимущества:

Оборудование есть в наличии в нашем шоу-руме.

Вы можете заказать бесплатную услугу – демонстрация оборудования на вашей площадке.

Активная 2-х полосная акустическая система, разработанная для использования в качестве мобильных систем в LIVE и DJ приложениях или в качестве стационарных систем в малых и средних общественных местах, клубах, конференц-залах и театрах. Усилитель класса D оснащён процессором Physiocon2™ с высокой точностью звучания и огромными вычислительными возможностями. За безопасность системы отвечает новейший процессор TSS™, который в реальном времени осуществляет контроль усиления, защищая его от пиковых сигналов, но при этом держит его на максимально эффективной мощности.

2-х полосная активная акустическая система bi-amp

1 х 10” неодимовый динамик

1” неодимовый компрессионный драйвер

Угол раскрытия: 90° x 60°

Мощность: 200+50W RMS

Частотный диапазон: 55Hz-20kHz

Чувствительность: 99 dB

Максимальное звуковое давление: 122 dB

Комутация: XLR (line in) + XLR (direct out)

Управление: volume, ground lift switch, monitor-live switsh

Размеры: 32x34x47,5 cm

Вес 17 кг

Материал: 13-ти слойная березовая фанера

Изготовлено в Италии

**SR TECHNOLOGY STL 400A**

2-х полосная, bi-amp. 400W

Преимущества:

Оборудование есть в наличии в нашем шоу-руме.

Вы можете заказать бесплатную услугу – демонстрация оборудования на вашей площадке.

Активная двухполосная акустическая система 1х12" динамик, 1 х 1" драйвер, выходная мощность RMS 320+80W, чувствительность 100 dB, макс. звуковое давление 127 dB, частотный диапазон 50-20000 Hz, угол раскрытия 90°х60°, встроенный электронный кроссовер-24dB/oct, материал корпуса - 13-слойная березовая фанера, вес 22 кг, размеры 37,5х42,5х53,5см. Встроенный усилитель класса D оснащён процессором Physiocon2™, который обладает большой скоростью обработки данных и максимально точно передает звучание.

За безопасность системы отвечает новейший процессор TSS™, который в реальном времени осуществляет контроль усиления, защищая его от пиковых сигналов, но при этом держит его на максимально эффективной мощности.

Эффективно применяется в создании стационарных аудио систем в малых и средних помещениях, клубах, конференц-залах и театрах. Широко используются в мобильных звуковых комплектах для живых концертов и дискотек.

Сделано в Италии.

2-х полосная активная акустическая система bi-amp

1 х 12” неодимовый динамик

1” неодимовый компрессионный драйвер

Угол раскрытия: 90° x 60°

Мощность: 320+80W RMS

Частотный диапазон: 50Hz-20kHz

Чувствительность: 100 dB

Максимальное звуковое давление: 127 dB

Комутация: XLR (line in) + XLR (direct out)

Управление: volume, ground lift switch, monitor-live switsh

Размеры: 37,5x42,5x53,5 сm

Вес 22 кг

Материал: 13-ти слойная березовая фанера

Изготовлено в Италии

**SR TECHNOLOGY STL 1000A**

2-х полосная, bi-amp. 1000W

Преимущества:

Оборудование есть в наличии в нашем шоу-руме.

Вы можете заказать бесплатную услугу – демонстрация оборудования на вашей площадке.

Активная 2-х полосная акустическая система. Система очень хорошо показала себя в составе мобильных звуковых комплектов для концертов, а также имеет широкое применение для инсталляций звукового оборудования в клубах, ресторанах, конференцзалах. Усилитель класса D оснащён процессором Physiocon2™ с высокой точностью звучания и огромными вычислительными возможностями.

За безопасность системы отвечает новейший процессор TSS™, который в реальном времени осуществляет контроль усиления, защищая его от пиковых сигналов, но при этом держит его на максимально эффективной мощности.

Изготовлено в Италии.

2-х полосная активная акустическая система bi-amp

1 х 15” неодимовый динамик

2” неодимовый компрессионный драйвер

Угол раскрытия: 60° x 40°

Мощность: 800+200W RMS

Частотный диапазон: 40Hz-20kHz

Чувствительность: 101 dB

Максимальное звуковое давление: 132 dB

Комутация: XLR (line in) + XLR (direct out)

Управление: volume, ground lift switch, monitor-live switsh

Размеры: 46x48x75 сm

Вес: 40 кг

Материал: 13-ти слойная березовая фанера

Изготовлено в Италии

**SR TECHNOLOGY STM 400 A**

Сценический монитор двухполосный, 400W

Преимущества:

Оборудование есть в наличии в нашем шоу-руме.

Вы можете заказать бесплатную услугу – демонстрация оборудования на вашей площадке.

Активный сценический монитор. Имея боковое расположение разъемов и элементов управления (выключатель питания, вход и выход XLR, регулятор громкости и переключатель Ground lift), очень удобен в использовании под разными углами 35° и 45°.

Благодаря линейной форме выравнивания предотвращается «обратная связь». Неодимовые динамики и усилитель класса D (ICEpower amplifiers by Bang & Olufsen ICEPower ®) делают монитор очень легким и обеспечивают отличное качество звучания.

Практичный низкопрофильный дизайн гармонично смотрится в инсталляции звукового оборудования и на современной сцене и в джаз-клубе.

Отличное сочетание цены и качества, доступны не только мэтрам, но и начинающим музыкантам.

Сделано в Италии.

2-х полосная активная акустическая система

Активный сценический монитор

12” динамик, 1” компрессионный драйвер

Угол раскрытия: 80° x 80°

Мощность: 400W RMS

Частотный диапазон: 50 Hz - 18 kHz

Чувствительность: 99 dB

Максимальное звуковое давление: 126 dB RMS

Комутация: XLR (Line in/out) - direct out

Управление: Volume (Line) Ground Lift switch Normal/LF cut

Размеры: 54.5x44x37 cm

Вес 18.5 кг

Материал: 13-слойная березовая фанера

Изготовлено в Италии

**SR TECHNOLOGY MON BABY**

Маленькая акустическая система мощностью 100W

Преимущества:

Оборудование есть в наличии в нашем шоу-руме.

Вы можете заказать бесплатную услугу – демонстрация оборудования на вашей площадке.

Активная акустическая система с 6” динамиком и 1” твитером. Данная акустическая система является одной из самых маленьких на рынке профессионального звукового оборудования. Мощностью одной акустической системы - 100W RMS.

Очень удобна в использовании, достаточно эффективно может применяться отдельно как сценический монитор. Также возможно использование двух систем в паре, что очень часто использую музывканты на живых концертах. Система имеет микрофонный вход с регулятором громкости, а также линейный вход и 2-х диапазонную эквализацию.

Акустика идеально подходит для инсталляций звукового оборудования в кафе, ресторанах, клубах и на концертных площадках.

2-х полосная активная акустическая система (сценический монитор)

6” динамик, 1” компрессионный драйвер

Угол раскрытия: 110° x 110°

Мощность: 80+20W RMS

Частотный диапазон: 50Hz-20kHz

Чувствительность: 90 dB

Максимальное звуковое давление: 110 dB

Комутация: XLR (line in) + Combo(Line In) + XLR (direct out)

Управление: High/Low + Mic vol + Master volume

Размеры: 21x23x31,5cm

Вес 7 кг.

Материал: клееная фанера .

Изготовлено в Италии.

**SR TECHNOLOGY MON-X**

Маленькая акустическая система мощностью 180W

Преимущества:

Оборудование есть в наличии в нашем шоу-руме.

Вы можете заказать бесплатную услугу – демонстрация оборудования на вашей площадке.

Активная многофункциональная двухполосная акустическая система с 8” динамиком и 1” твитером. Имеет ультра-компактные размеры (26х27,5х37 см) и обладает мощностью 180W RMS. Может использоваться в двух вариациях: как монитор, так и в паре на небольших концертах. Имеет микрофонный вход с регулятором громкости, линейный вход и 2-х диапазонную эквализацию.

Дополнительный выход с разъемом Speakon позволяет подключать второй пассивный громкоговоритель MON-X Sister.

Изготовлено в Италии.

2-х полосная активная акустическая система (сценический монитор)

8” динамик

1” компрессионный драйвер

Угол раскрытия: 110° x 110°

Мощность: 180W RMS

Частотный диапазон: 40Hz-20kHz

Чувствительность: 94 dB

Максимальное звуковое давление: 118 dB

Комутация: XLR (line in) + Combo(Line In) + XLR (direct out) + Speakon (Aktive out)

Управление: High/Low + Mic vol + Master volume

Размеры: 26x27,5x37cm

Вес: 10,5 кг

Материал: клееная фанера

Изготовлено в Италии

**SR TECHNOLOGY ROAD F10P**

2-х полосная акустическая система

Пассивная 2-х полосная акустическая система, с мощным и естественным звучанием, предлагает универсальное и эффективное решение для музыкантов и ди-джеев. Так же идеально подходит для установки в общественных местах, клубах, конференц-залах и театрах. Оснащена высококачественным кроссовером с оптимальным распределением частот и сложной схемой защиты драйвера от перегрузки. Имеет прочную конструкцию с корпусом из прибалтийской фанеры и металлической передней решеткой. Боковые ручки для переноски позволяют легко его транспортировать.

Преимущества:

Оборудование есть в наличии в нашем шоу-руме.

Вы можете заказать бесплатную услугу – демонстрация оборудования на вашей площадке.

2-х полосная акустическая система.

1х 10” неодимовый динамик, 1” неодимовый компрессионный драйвер.

Угол раскрытия: 90° x 60°.

Мощность: 230W RMS.

Частотный диапазон: 55Hz-20kHz.

Чувствительность: 97 dB.

Максимальное звуковое давление: 121 dB.

Пассивный кроссовер.

Комутация: 2 х Speakon NL4MP.

Размеры : 315x335x485mm.

Вес 15 кг.

Материал: клееная фанера .

Изготовлено в Италии.

**SR TECHNOLOGY ROAD F12P**

2-х полосная акустическая система

Пассивная 2-х полосная акустическая система, с мощным и естественным звучанием, предлагает универсальное и эффективное решение для музыкантов и ди-джеев. Так же идеально подходит для установки в общественных местах, клубах, конференц-залах и театрах. Оснащена высококачественным кроссовером с оптимальным распределением частот и сложной схемой защиты драйвера от перегрузки. Имеет прочную конструкцию с корпусом из прибалтийской фанеры и металлической передней решеткой. Боковые ручки для переноски позволяют легко его транспортировать.

Преимущества:

Оборудование есть в наличии в нашем шоу-руме.

Вы можете заказать бесплатную услугу – демонстрация оборудования на вашей площадке.

2-х полосная акустическая система

1х 12” неодимовый динамик, 1” неодимовый компрессионный драйвер.

Угол раскрытия: 90° x 60°.

Мощность: 380W RMS.

Частотный диапазон: 50Hz-20kHz.

Чувствительность: 98 dB.

Максимальное звуковое давление: 124 dB.

Комутация: 2 х Speakon NL4MP

Пассивный кроссовер.

Размеры: 390x370x553mm.

Вес 20 кг.

Материал: клееная фанера .

Изготовлено в Италии.

**SR TECHNOLOGY ROAD F15P**

2-х полосная акустическая система

Пассивная 2-х полосная акустическая система, с мощным и естественным звучанием, предлагает универсальное и эффективное решение для музыкантов и ди-джеев. Так же идеально подходит для установки в общественных местах, клубах, конференц-залах и театрах. Оснащена высококачественным кроссовером с оптимальным распределением частот и сложной схемой защиты драйвера от перегрузки. Имеет прочную конструкцию с корпусом из прибалтийской фанеры и металлической передней решеткой. Боковые ручки для переноски позволяют легко его транспортировать.

Преимущества:

Оборудование есть в наличии в нашем шоу-руме.

Вы можете заказать бесплатную услугу – демонстрация оборудования на вашей площадке.

2-х полосная акустическая система

1х 15” неодимовый динамик, 1,5” неодимовый компрессионный драйвер.

Угол раскрытия: 90° x 60°.

Мощность: 550W RMS.

Частотный диапазон: 45Hz-20kHz.

Чувствительность: 99 dB.

Максимальное звуковое давление: 127 dB.

Комутация: 2 х Speakon NL4MP.

Пассивный кроссовер.

Размеры: 435x425x630mm.

Вес 25 кг.

Материал: клееная фанера.

Изготовлено в Италии.

**SR TECHNOLOGY STL 250 P**

2-х полосная акустическая система

Пассивная 2-х полосная акустическая система, разработанная для использования в качестве мобильных систем в LIVE и DJ приложениях или в качестве стационарных систем в малых и средних общественных местах, клубах, конференц-залах и театрах.

Преимущества:

Оборудование есть в наличии в нашем шоу-руме.

Вы можете заказать бесплатную услугу – демонстрация оборудования на вашей площадке.

2-х полосная акустическая система

1 х 10” неодимовый динамик.

1” неодимовый компрессионный драйвер.

Угол раскрытия: 90° x 60°.

Мощность: 250W RMS

Пассивный кроссовер.

Частотный диапазон: 55Hz-20kHz.

Чувствительность: 97 dB.

Максимальное звуковое давление: 121 dB.

Комутация: 2 х Speakon NL4MP

Размеры: 32x34x47,5 cm.

Вес 17 кг.

Материал: 13-ти слойная березовая фанера.

Изготовлено в Италии.

**SR TECHNOLOGY STL 400 P**

2-х полосная акустическая система.

Пассивная 2-х полосная акустическая система, разработанная для использования в качестве мобильных систем в LIVE и DJ приложениях или в качестве стационарных систем в малых и средних общественных местах, клубах, конференц-залах и театрах.

Преимущества:

Оборудование есть в наличии в нашем шоу-руме.

Вы можете заказать бесплатную услугу – демонстрация оборудования на вашей площадке.

2-х полосная акустическая система.

1 х 12” неодимовый динамик.

1” неодимовый компрессионный драйвер.

Угол раскрытия: 90° x 60°.

Мощность: 400W RMS

Пассивный кроссовер.

Частотный диапазон: 50Hz-20kHz.

Чувствительность: 101 dB.

Максимальное звуковое давление: 127 dB.

Комутация: 2 х Speakon NL4MP .

Размеры: 37,5x42,5x53,5 сm.

Вес 22 кг.

Материал: 13-ти слойная березовая фанера.

Изготовлено в Италии.

**SR TECHNOLOGY STL 1000 P**

2-х полосная акустическая система.

Пассивная 2-х полосная акустическая система, разработанная для использования в качестве мобильных систем в LIVE и DJ приложениях или в качестве стационарных систем в малых и средних общественных местах, клубах, конференц-залах и театрах.

Преимущества:

Оборудование есть в наличии в нашем шоу-руме.

Вы можете заказать бесплатную услугу – демонстрация оборудования на вашей площадке.

2-х полосная акустическая система.

1 х 15” неодимовый динамик.

2” неодимовый компрессионный драйвер.

Пассивный кроссовер.

Угол раскрытия: 60° x 40°.

Мощность: 1000W RMS

Частотный диапазон: 40Hz-20kHz.

Чувствительность: 99 dB.

Максимальное звуковое давление: 130 dB.

Комутация: 2 х Speakon NL4MP.

Размеры: 46x48x75 сm.

Вес 40 кг.

Материал: 13-ти слойная березовая фанера.

Изготовлено в Италии.

**SR TECHNOLOGY MON-X SISTER**

Пассивная акустическая система с 8” динамиком и 1” твитером ультра-компактных размеров и мощностью 180W RMS. Может использоваться как монитор, так и в паре в небольших концертах. Может использоваться как расширение для активной MON-X.

Преимущества:

Оборудование есть в наличии в нашем шоу-руме.

Вы можете заказать бесплатную услугу – демонстрация оборудования на вашей площадке.

2-х полосная пассивная акустическая система (сценический монитор)

8” динамик

1” компрессионный драйвер.

Угол раскрытия: 110° x 110°.

Мощность: 180W RMS.

Частотный диапазон: 40Hz-18kHz.

Чувствительность: 94 dB.

Максимальное звуковое давление: 118 dB.

Комутация: Speakon

Размеры : 26x27,5x37cm.

Вес 9 кг.

Материал: клееная фанера .

Изготовлено в Италии.

**SR TECHNOLOGY ROAD SUB15A**

Активная акустическая система (сабвуфер).

Активный сабвуфер с 15” динамиком - универсальное и эффективное решение для музыкантов и ди-джеев. Так же идеально подходит для установки в общественных местах, клубах, конференц-залах и театрах. Сабвуфер излучает мягкий, глубокий звук, который типичен только для оборудования SR Technology. Высокий уровень звукового давления позволяет использовать его как в помещениях, так и на открытых площадках. В усилителях класса АВ используются транзисторы по схеме Дарлингтона. Имеет прочную конструкцию с корпусом из прибалтийской фанеры и металлической передней решеткой. Боковые ручки для переноски позволяют легко его транспортировать.

Преимущества:

Оборудование есть в наличии в нашем шоу-руме.

Вы можете заказать бесплатную услугу – демонстрация оборудования на вашей площадке.

Активная акустическая система (сабвуфер).

Материал: клееная фанера.

Динамик 15".

Мощность: 800W RMS .

Чувствительность: 97 dB.

Максимальное звуковое давление: 127dB.

Частотный диапазон: 30Hz-120kHz .

Активный кроссовер 120Hz.

Комутация: XLR (line in) + XLR (direct out) + XLR (X-over out).

Управление: volume (line) + Ground lift switch + mono/stereo switch.

Размеры: 45x66x62сm.

Вес 30 Кг.

Изготовлено в Италии.

**SR TECHNOLOGY ROAD SUB18A**

Активная акустическая система (сабвуфер).

Активный сабвуфер с 18” динамиком - универсальное и эффективное решение для музыкантов и ди-джеев. Так же идеально подходит для установки в общественных местах, клубах, конференц-залах и театрах. Сабвуфер излучает мягкий, глубокий звук, который типичен только для оборудования SR Technology. Высокий уровень звукового давления позволяет использовать его как в помещениях, так и на открытых площадках. В усилителях класса АВ используются транзисторы по схеме Дарлингтона. Имеет прочную конструкцию с корпусом из прибалтийской фанеры и металлической передней решеткой. Боковые ручки для переноски позволяют легко его транспортировать.

Преимущества:

Оборудование есть в наличии в нашем шоу-руме.

Вы можете заказать бесплатную услугу – демонстрация оборудования на вашей площадке.

Активная акустическая система (сабвуфер).

Материал: клееная фанера.

Динамик 18".

Мощность: 1000W RMS .

Чувствительность: 97 dB.

Максимальное звуковое давление: 128dB.

Частотный диапазон: 30Hz-120kHz .

Активный кроссовер 120Hz.

Комутация: XLR (line in) + XLR (direct out) + XLR (X-over out).

Управление: volume (line) + Ground lift switch + mono/stereo switch.

Размеры: 51x59x52сm.

Вес 30 Кг.

Изготовлено в Италии.

**SR TECHNOLOGY STW 250 A**

Активная акустическая система (сабвуфер).

Мощный компактный активный сабвуфер, оснащенный 10” динамиком и усилителем мощности класса D (ICEpower® by Bang & Olufsen), обеспечивающий высокую производительность в нижнем регистре. Идеально подходит для озвучивания малых и средних площадок. Рекомендуется использовать в сочетании с акустическими системами STL 250, CLUB 150/A and MON-X.

Преимущества:

Оборудование есть в наличии в нашем шоу-руме.

Вы можете заказать бесплатную услугу – демонстрация оборудования на вашей площадке.

Активный сабвуфер.

1 х 10” динамик.

Мощность: 250W RMS

Частотный диапазон: 30Hz-120Hz.

Чувствительность: 96 dB.

Максимальное звуковое давление: 120 dB.

Комутация: XLR Left/Right.

Управление: volume, ground lift switch, Stereo/Mono switch

Размеры: 35x54x35 сm.

Вес 19,5 кг.

Материал: 13-ти слойная березовая фанера.

Изготовлено в Италии.

**SR TECHNOLOGY STW 600 A**

Активная акустическая система (сабвуфер).

Мощный компактный активный сабвуфер, оснащенный 15” динамиком и усилителем мощности класса D (ICEpower® by Bang & Olufsen), обеспечивающий высокую производительность в нижнем регистре. Идеально подходит для озвучивания малых и средних площадок. Рекомендуется использовать в сочетании с акустической системой STL 400.

Преимущества:

Оборудование есть в наличии в нашем шоу-руме.

Вы можете заказать бесплатную услугу – демонстрация оборудования на вашей площадке.

Активный сабвуфер.

1 х 15” динамик.

Мощность: 600W RMS

Частотный диапазон: 30Hz-120Hz.

Чувствительность: 100 dB.

Максимальное звуковое давление: 129 dB.

Комутация: XLR Left/Right.

Управление: volume, ground lift switch, Stereo/Mono switch

Размеры: 45x63,5x61 сm.

Вес 33 кг.

Материал: 13-ти слойная березовая фанера.

Изготовлено в Италии.

**SR TECHNOLOGY STW 1000 A**

Активная акустическая система (сабвуфер).

Мощный активный сабвуфер, оснащенный 18” неодимовым динамиком и усилителем мощности класса D (ICEpower® by Bang & Olufsen) – идеальный выбор для профессионалов. Идеально подходит для всех музыкальных жанров, его можно использовать как в помещении, так и на открытом воздухе. Рекомендуется использовать в сочетании с STL 400 и STL 1000.

Преимущества:

Оборудование есть в наличии в нашем шоу-руме.

Вы можете заказать бесплатную услугу – демонстрация оборудования на вашей площадке.

Активный сабвуфер.

1 х 18” динамик.

Мощность: 1000W RMS

Частотный диапазон: 30Hz-120Hz.

Чувствительность: 100 dB.

Максимальное звуковое давление: 131 dB.

Комутация: XLR Left/Right in & out X-OVER XLR out

Управление: volume, ground lift switch, Stereo/Mono switch

Размеры: 52x68x66 сm.

Вес 40 кг.

Материал: 13-ти слойная березовая фанера.

Изготовлено в Италии.

**SR TECHNOLOGY STW 1600 A**

Активная акустическая система (сабвуфер).

Активный сабвуфер с 21” динамиком, специально изготовленным фирмой Eighteen Sound, с двумя катушками. Динамик приводится в движение двумя усилителями класса D, мощностью 1000W каждый, благодаря чему достигается высокое звуковое давление и впечатляющие низкие частоты . Масса этого сабвуфера вдвое меньше других представителей из этой категории.

Преимущества:

Оборудование есть в наличии в нашем шоу-руме.

Вы можете заказать бесплатную услугу – демонстрация оборудования на вашей площадке.

Активный сабвуфер.

1 х 21” динамик.

Мощность: 1600W RMS

Частотный диапазон: 25Hz-100Hz.

Чувствительность: 101 dB.

Максимальное звуковое давление: 134 dB.

Комутация: XLR Left/Right in & out X-OVER XLR out

Управление: volume, ground lift switch, Stereo/Mono switch

Размеры: 60x82x60 сm.

Вес 65 кг.

Материал: 13-ти слойная березовая фанера.

Изготовлено в Италии.